**TCHAKPNA KOKOU GODWIN GLRS 3**

=======CONFIGURATION DE BASE==========

enable

conf t

enable secret class

line vty 0 15

password cisco

login

line console 0

logging synchronous

password cisco

login

banner motd # 'Bienvenue' #

no ip domain-lookup

=================Routeur Godwin ======================

hostname Godwin

interface s1/0

ip add 2.2.2.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface g2/0

ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

------------Routage OSPF------------

router ospf 1

network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

exit

------------------ PAT --------------------

--Création ACL

ip access-list extended NAT

permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any

---- Les interfaces

interface s1/0

ip nat outside

interface g2/0

ip nat inside

--- Lancer la pat

ip nat inside source list NAT interface S1/0 overload

=================Routeur TCHAKPANA ======================

hostname TCHAKPANA

interface s1/0

ip add 2.2.2.2 255.255.255.252

clock rate 128000

no shutdown

exit

interface g2/0

ip add 192.168.11.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

------------Routage OSPF------------

router ospf 1

network 2.2.2.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

exit

--Création ACL

ip access-list extended NAT

permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any

---- Les interfaces

interface s1/0

ip nat outside

interface g2/0

ip nat inside

--- Lancer la pat

ip nat inside source list NAT interface S1/0 overload

=============== PC 1 ================

ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1

=============== PC 3=================

ip 192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1

=============== PC 2=================

ip 192.168.11.2 255.255.255.0 192.168.11.1







