Travaux pratiques - Installation du disque dur et du lecteur optique

1. Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer le disque dur et le lecteur optique.

1. Équipements recommandés

* Boîtier d’ordinateur avec alimentation et carte mère installées
* Bracelet et tapis antistatiques
* Boîte à outils
* Disque dur
* Vis du disque dur
* Lecteur optique
* Vis du lecteur optique
* Manuel de la carte mère
  1. Installez le disque dur.
     1. Alignez le disque dur sur la baie au format 3,5 pouces.
     2. Faites glisser le disque dur dans la baie depuis l’intérieur du boîtier jusqu’à ce que les trous prévus pour les vis soient alignés sur ceux de la baie au format 3,5 pouces.
     3. Fixez le disque dur sur le boîtier à l’aide des vis adéquates.
  2. Installez le lecteur optique.

**Remarque**: retirez le cache de 5,25 pouces de l’une des baies de lecteur externe au format 5,25 pouces, le cas échéant.

* + 1. Alignez le disque optique sur la baie de lecteur au format 5,25 pouces.
    2. Insérez le lecteur optique dans la baie de lecteur depuis l’avant du boîtier jusqu’à ce que les trous prévus pour les vis soient alignés sur ceux de la baie du lecteur au format 5,25 pouces et que l’avant du lecteur optique s’ajuste avec l’avant du boîtier.
    3. Fixez le lecteur optique sur le boîtier à l’aide des vis adéquates.

Ces travaux pratiques sont terminés. Demandez à votre instructeur de vérifier votre travail.