Travaux pratiques - Installation de l’alimentation (version de l’instructeur)

1. Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer une alimentation électrique dans un boîtier d’ordinateur.

1. Équipements recommandés

* Alimentation ayant un facteur de forme compatible avec le boîtier d’ordinateur
* Boîtier d’ordinateur
* Boîte à outils
* Vis de l’alimentation
  1. Ouvrez le boîtier de l’ordinateur.
     1. Ôtez les vis des panneaux latéraux.
     2. Retirez les panneaux latéraux du boîtier de l’ordinateur.
  2. Installez l’alimentation.
     1. Placez les trous prévus pour les vis de l’alimentation en face de ceux du boîtier.
     2. Fixez l’alimentation sur le boîtier à l’aide des vis de l’alimentation.
     3. Si l’alimentation est dotée d’un sélecteur de tension, réglez ce dernier sur la tension de votre région.

Quelle est la tension utilisée dans votre région ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Les réponses peuvent varier. 110/115 V ou 220/230 V.

Combien de vis fixent l’alimentation sur le boîtier ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Les réponses peuvent varier. Généralement 4

Quelle est la puissance totale de l’alimentation ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Les réponses peuvent varier.

* + 1. Ces travaux pratiques sont terminés. Demandez à votre instructeur de vérifier votre travail.