Travaux pratiques - Installation des cartes d’extension (version de l’instructeur)

1. Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer une carte réseau, une carte réseau sans fil et une carte vidéo.

1. Équipements recommandés

* Ordinateur avec alimentation, carte mère, disque dur et lecteur optique installés
* Carte réseau
* Carte réseau sans fil
* Carte vidéo
* Vis des cartes d’extension
* Bracelet et tapis antistatiques
* Boîte à outils
* Manuel de la carte mère
  1. Installez la carte réseau filaire.
     1. Quel type de slot d’extension est compatible avec la carte réseau ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PCI ou PCIe.

* + 1. Localisez un slot d’extension pour la carte réseau sur la carte mère.
    2. Retirez le cache du slot de l’arrière du boîtier s’il y a lieu.
    3. Positionnez la carte réseau face au slot d’extension.
    4. Appuyez délicatement sur la carte réseau, jusqu’à ce que celle-ci soit correctement positionnée.
    5. Fixez le support de montage de la carte réseau au boîtier à l’aide d’une vis.
  1. Installez la carte réseau sans fil.
     1. Quel type de slot d’extension est compatible avec la carte réseau sans fil ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PCI ou PCIe.

* + 1. Localisez un slot d’extension pour la carte réseau sans fil sur la carte mère.
    2. Retirez le cache du slot de l’arrière du boîtier s’il y a lieu.
    3. Alignez la carte réseau sans fil sur le slot d’extension.
    4. Appuyez délicatement sur la carte réseau sans fil, jusqu’à ce que celle-ci soit correctement positionnée.
    5. Fixez le support de montage de la carte réseau sans fil au boîtier à l’aide d’une vis.
  1. Installez la carte vidéo.
     1. Quel type de slot d’extension est compatible avec la carte vidéo ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PCI, AGP ou PCIe.

* + 1. Localisez un slot d’extension pour la carte vidéo sur la carte mère.
    2. Retirez le ou les caches du logement à l’arrière du boîtier s’il y a lieu.
    3. Positionnez la carte vidéo face au slot d’extension.
    4. Appuyez délicatement sur la carte vidéo jusqu’à ce que celle-ci soit correctement positionnée.
    5. Fixez le ou les supports de montage du PC de la carte vidéo au boîtier à l’aide d’une vis.

Ces travaux pratiques sont terminés. Demandez à votre instructeur de vérifier votre travail.